#include "cornedeon54.dtsi"

&default_transform {
    col-offset = <6>;
};

&kscan0 {
    row-gpios
        = <&pro_micro 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 3 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 4 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 5 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 6 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        ;

    col-gpios
        = <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        ;
};
